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	[bookmark: _n09hde28bg1n]LISTA DE VERIFICACIÓN PROYECTO 
TERRAZA ventilada

	☐ AZULEJOS
	☐ TARIMAS

	Información básica

	Inversor
	

	Realización de la dirección
	

	Piso
	

	Ascensor
	SÍ
	NO
	Tenga en cuenta que la falta de ascensor y la necesidad de transportar el material pueden suponer un gasto adicional.

	Trayendo
	SÍ
	NO
	

	Terraza del artista
	Editando mi propio trabajo
	Empresa de subcontratación
	

	Para más detalles, contacte con la empresa que instaló la terraza.
	


	Fecha prevista de ejecución de la instalación
	



	Información detallada sobre la terraza

	Finalidad de la terraza
	Recreativo / público / fuente / restaurante / spa (jacuzzi) / interno / técnico 
otro
	

	Área m2
	
	

	Punto fijo 0 de la terraza
	Marco de ventana inferior / nivel del piso interior
otro

	Por lo general, el punto cero de la terraza es el marco inferior de la ventana o el nivel del suelo dentro de la habitación contigua a la terraza.

	Tipo de sustrato bajo los pedestales
	Styrodur XPS, fieltro para techos termosellable, impermeabilización líquida, hormigón, tejas, cubos, bloques de hormigón, suelo nativo
	El acero Styrodur XPS300 es la dureza recomendada para la colocación de los pedestales.

	Estabilidad y uniformidad del sustrato
	
	El sustrato debe proporcionar un soporte estable para los pedestales, evitando así una flexión excesiva de la terraza durante su uso.

	Daños-Daños-
	
	Los sustratos sensibles, como los impermeabilizantes líquidos, deben asegurarse adicionalmente con una almohadilla de goma SBR de 200x200 debajo del soporte.

	Posibilidad de anclar los pedestales al suelo.
	SÍ
	NO
	Los pedestales no pueden anclarse al suelo con funciones impermeables.

	Descensos en la terraza
	
	

	Altura mínima
	
	El soporte ajustable más bajo de los pedestales DD tiene una altura de 10 mm.

	Altura máxima El
	
	El soporte ajustable más alto de DD PEDESTALS tiene una altura de 950 mm.

	Colocación de la terraza
	horizontalmente
	En una pendiente
	La terraza formada por losas dispuestas horizontalmente o con una pendiente mínima del 0,5-1,0% es la que mejor aspecto tiene.

	Acabado de la terraza desde el exterior
	
	Si la terraza tiene bordes expuestos, es necesario prever la instalación de marcos de protección.



	Información para los TABLEROS de la terraza

	placa de tamaño
	
	

	espesor de la placa
	
	

	Placa del fabricante
	
	

	Placa de identificación/modelo
	
	

	¿ El disco mantiene el mismo grosor?
	SÍ
	NO

	Si selecciona NI, se recomienda utilizar almohadillas de goma SH para cubrir el espacio entre las placas.

	Recomendación del fabricante para pedestales de soporte de tablero
	solamente en las esquinas / En las esquinas y en el medio / otro …………………… ..
	Cada fabricante de paneles debe proporcionar información sobre si permiten el soporte puntual de los paneles y en qué condiciones.

	El espacio entre los paneles
	3 mm / 5 mm
	Se recomienda un ancho de 3 mm para paneles con borde uniforme y de 5 mm para tablas con ligeras irregularidades en el borde (así será menos visible). El agua fluirá libremente desde la terraza incluso con un ancho de 3 mm.



	Información para la TERRAZA DE PLANOS

	tipo tablón
	Madera, compuesto de WPC
otro
	

	Perfil de tablón Tablón
	
	

	tipo
	gres, hormigón, piedra 
otros
	

	Recomendaciones del fabricante de la placa con respecto a la distancia entre los
	
	

	Tipo de viga
	Madera, materiales compuestos, aluminio
Otro

	

	Perfil de viga Viga
	
	

	Recomendaciones del fabricante de vigas con respecto a la distancia entre soportes en los soportes
	
	



	La lista debe ir acompañada de un dibujo de la terraza.

	Lista de verificación de lo que debe incluirse en el dibujo:
☐ Todas las dimensiones de la terraza han sido marcadas.
☐ La terraza tiene bordes visibles.
☐ El punto más bajo y el más alto de la terraza
☐ Se han dibujado las pendientes de la terraza.
☐ Los desagües de agua han sido marcados.
☐ Se han marcado las escaleras y los cambios en la altura de la superficie de la terraza.
☐ Las revisiones necesarias
☐ Punto donde se necesita apoyo adicional ( por ejemplo, bañera de hidromasaje, etc.)
☐ Instalaciones bajo la terraza (electricidad, tuberías hidráulicas, etc.)
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